**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESACH ZIMOWYCH NA LATA 2020-2023”.**

**ZADANIE 1.**

* 1. Dojazd do stacji PKP Rajcza (do I przejazdu – łącznie z parkingiem PKS) – 1481 S – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej:
* długość odcinka drogi powiatowej: 0,496 km
* długość odcinka drogi gminnej: 0,404 km
  1. Rajcza – Nickulina – 1440 S – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego:
* długość odcinka drogi powiatowej: 2,806 km
* długość odcinka drogi gminnej: 0,460 km
  1. Od granicy z Gminą Milówka do granicy z Gminą Ujsoły – 1439 S – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej:
* długość odcinka drogi powiatowej: 5,907 km

**RAZEM: 20,146 km w obie strony.**

**Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 1,5 godziny.**

**ZADANIE 2.**

1. Dojazd do stacji PKP Zwardoń (do kościoła) – 1446 S – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego:

* długość odcinka drogi powiatowej: 2,110 km

1. Rajcza – Sól – (Rondo Laliki) Zwardoń – 1447 S – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej:

* długość odcinka drogi powiatowej: 11,467 km

1. Droga powiatowa w Gminie Rajcza (od granicy Gminy Milówka w m. Laliki) – była DK 69 – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej:

* długość odcinka drogi powiatowej: 1,400 km

1. Dojazd do stacji PKP Sól – 1431 S – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego:

– długość odcinka drogi powiatowej: 0,078 km

1. Droga na Kotelnicę do granicy z gminą Milówka – 1437 S – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej:

* długość odcinka drogi powiatowej: 1,889 km

**RAZEM: 33,888 km w obie strony.**

**Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 3 godzin.**

**ZADANIE 3.**

1. Sól – Słanice – Bór – 6,031 km – 1445 S – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego:

* długość odcinka drogi powiatowej: 6,031 km

**RAZEM: 12,062 km w obie strony**

**Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 1 godziny.**

**ZADANIE 4.**

1. Rycerka Górna – Przegibek (Rycerki) – 1443 S – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego:

* długość odcinka drogi powiatowej: 2,745 km
* długość odcinka drogi gminnej: 1,000 km

1. Rycerka Dolna – Rycerka Górna (Polana pod Raczą) – 1444 S – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej:

* długość odcinka drogi powiatowej: 10,630 km
* długość odcinka drogi gminnej: 2,700 km

1. Rycerka Górna – Oźna – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego:

* długość odcinka drogi gminnej: 4,000 km

1. Rycerka Górna – Droga „Do Magurki” – – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego:

* długość odcinka drogi gminnej: 1,000 km

**RAZEM: 44.15 km w obie strony.**

**Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 3,5 godziny.**

**Długość dróg ogółem wynosi: 55,123 km**