**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ**

**Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Żywieckiego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Stan****dard** | **Opis stanu utrzymania drogi** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego** **standardem z określeniem czasu w jakim skutki** **danego zjawiska atmosferycznego powinny być****usunięte (zlikwidowane)** |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiskaatmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego występowania zjawisk |
| 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |
|  1 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:- skrzyżowaniach z drogami  twardymi - skrzyżowaniach z liniami  kolejowymi - odcinkach o pochyleniu > 4%- przystankach autobusowych- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do – 6 godz.- może występować warstwa  zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych- zaspy mogą występować do – 6 godz. | - gołoledzi - 6 godz.- szronu - 6 godz.- sadzi - 6 godz.- lodowicy - 6 godz.- śliskości pośniegowej –  8 godz. |
|  2 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zlikwidowanana odcinkach decydujących omożliwości ruchu | - śnieg luźny może zalegać do 8 godz.- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o  grubości utrudniającej ruch  samochodów osobowych- zaspy mogą występować do  8 godz.Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:- gołoledź - 8 godz.- śliskość pośniegowa - 10 godz.- lodowica - 8 godz. |