**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ**

**Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Żywieckiego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Stan**  **dard** | **Opis stanu utrzymania drogi** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego**  **standardem z określeniem czasu w jakim skutki**  **danego zjawiska atmosferycznego powinny być**  **usunięte (zlikwidowane)** | |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska  atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:  - skrzyżowaniach z drogami  twardymi  - skrzyżowaniach z liniami  kolejowymi  - odcinkach o pochyleniu > 4%  - przystankach autobusowych  - innych miejscach ustalonych  przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do – 6 godz.  - może występować warstwa  zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych  - zaspy mogą występować do  – 6 godz. | - gołoledzi - 6 godz.  - szronu - 6 godz.  - sadzi - 6 godz.  - lodowicy - 6 godz.  - śliskości pośniegowej –  8 godz. |
| 2 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zlikwidowana  na odcinkach decydujących o  możliwości ruchu | - śnieg luźny może zalegać do 8 godz.  - może występować warstwa  zajeżdżonego śniegu o  grubości utrudniającej ruch  samochodów osobowych  - zaspy mogą występować do  8 godz.  Dopuszcza się przerwy w  komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:  - gołoledź - 8 godz.  - śliskość pośniegowa - 10 godz.  - lodowica - 8 godz. |